采购需求磋商文件

一、项目名称：第四届中非经贸博览会开幕式临时搭建物结构安全及消防电检

二、项目概况

开幕式会场临时搭建物结构安全和消防电检服务项目拟采用竞争性磋商方式选取供应商，预算7万元。供应商需对主会场和听会室场地临时搭建物进行结构安全鉴定及消防电检，出具专业检测报告。

三、服务内容及范围

（一）结构安全

1、检测范围：

（1）临时搭建物的主体结构稳定性（包括舞台、展台、桁架、顶棚等）。

（2）材料强度及连接节点可靠性（焊接点、螺栓连接、锚固等）。

（3）承重能力测试（模拟荷载试验或计算验证）。

（4）抗风、抗震性能评估（根据场地环境及搭建高度）。

（5）临时设施与原有建筑的连接安全性。

2、检测标准：符合《临时性建筑物应用技术规程》（CECS 434）、《建筑结构荷载规范》（GB50009）等国家标准。

3、报告要求：明确标注安全隐患等级；提出整改建议并附整改前后对比数据，加盖CMA/CNAS认证章。

（二）消防及电气检测

1、检测范围：

（1）电气系统安全性（线路敷设、配电箱、漏电保护、过载保护）。

（2）消防设备配置合规性（灭火器数量及类型、烟雾报警器、应急照明、疏散指示标志）。

（3）疏散通道宽度、安全出口畅通性及标识清晰度。

（4）易燃材料防火性能检测（如舞台幕布、装饰材料）。

（5）临时用电设备接地及绝缘电阻测试。

2、检测标准：符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《电气装置安装工程验收规范》（GB50303）等国家标准。

3、报告要求：列明不符合项及对应法规条款；提供消防应急方案优化建议，加盖CMA/CNAS认证章。

（三）分段检测

1、审核设计图纸及材料合格证明。

2、抽查关键节点施工质量（如焊接、荷载分布）。

3、全面检测并出具初检报告。

4、复检整改项，确保通过验收。

5、评估拆除过程对原场地的影响。

（四）检测报告

1、初检报告在检测完成后24小时内提交；

2、终版报告在48小时内提交（含整改验证结果）。

四、服务要求

1、数据管理：检测过程全程录像，关键数据需双人复核并签字确认；原始检测记录（含照片、视频、仪器数据）保存5年以上。

2、整改管理：对不合格项编号追踪，提供整改方案并复检至达标。整改报告需附整改前后对比证据。

3、技术保障：使用检测工具（如三维激光扫描仪、红外热像仪、应力测试仪）。对高空、隐蔽部位采用无人机或登高设备辅助检测。

4、活动期间派驻1名安全监测员现场值守；突发结构或消防问题需1小时内到场处理。

5、与采购人、搭建单位、消防部门建立实时沟通机制；参与场地联合验收并签字确认。

6、供应商所有服务人员需签订保密协议，所有的检测数据与档案均不得泄露。

五、其他要求及说明

1、付款人：湖南省商务厅（通过国库集中支付）

2、支付方式：项目完成经采购人验收合格后（无投诉、无举报、无不良影响）凭发票一次性支付100%合同款项。

3、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需人员、交通工具、餐饮住宿、资料打印费用、高空作业费用、以及培训、人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

六、评选办法

不少于三家供应商，由竞争性磋商小组组织评选确定，以综合评分最高者中标。